**Дисковая косилка КДЛ (Италия) - сборка РФ**

Основными характеристиками её являются: прочная рама, устойчивость и замечательная производительность.

Режущий брус, редуктор и карданный вал производства Италии фирмы COMER- применяют в косилках Claas , Ростсельмаш, Metal-Fach

Две мощные пружины снижают нагрузку на грунт и делают её более равномерной.

Преимущества быстрого техобслуживания: можно быстро менять шестерню диска, снимая только диск и кронштейн, без разборки самого режущего аппарата.

Аварийная расцепка гарантирует автоматическое расцепление в случае ударов, в этом случае косилка целиком смещается назад, а после преодоления препятствия возвращается в исходное положение.

Защита бруса – срезная шпонка на валу диска, быстрая замена шпонки.

При повороте на поле косилка имеет возможность приподниматься над уровнем земли без полного подъема.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Ширина рабочая,м | Мощность трактора, л.с. | Количество дисков, шт | Масса,кг | Скорость ВОМ,об/мин | Цена руб |
| КДЛ-240КДЛ-280 | 2,53 | 4550 | 67 | 470540 | 540540 | 320 000330 000 |



 Марат 8 917 794 90 28