**Линолеум LG Hausys** пр-во Южная Корея. Компания ВКН СИСТЕМЫ, ООО поставляет Напольные покрытия для спортивных помещений коллекции Hausys Rexcourt имеют две модификации - 4.5 мм и 6.5 мм. В зависимости от предполагаемой частоты нагрузок вы можете выбрать необходимую вам толщину спортивного напольного покрытия. В каждой модификации присутствуют дизайнерские решения в абстракционном стиле и имитирующие деревянную поверхность.

Спортивное напольное покрытие Hausys Multi представлена коллекцией из 9 дизайнов толщиной 6 миллиметров. Покрытие отлично подойдет для использования в спортивных залах высокого уровня, в фитнес залах, тренажерных залах, спа центрах и на специализированных площадках для игр. Hausys Multi - лучшее решение для школьных спортивных залов, тренажерных залов к качеству материалов в которых предъявляются особенные требования.

Итак, два вида спортивных линолеумов пр-во Южная Корея (LG). Коллекция спортивного линолеума **LG Hausys Multi (Хаусис Мульти)** - это эластичное напольное ПВХ покрытие, предназначенное для спортивных помещений закрытого типа. Коллекция специально разработана для помещений, в которых требуется устойчивость к высоким эксплуатационным нагрузкам, амортизация, эластичность и защита от бликов. Основные параметры:

высокая амортизирующая способность (за счет верхнего PUR слоя);

стабильность структуры и звукоизоляция;

противоскользящие свойства;

долговечность и антивандальность (благодаря защитному слою из 100% ПВХ);

оптимальное светоотражение (отсутствие глянцевого блеска).

Перечисленные свойства делают занятие спортом комфортным и безопасным, при этом отвечая требованиям пожарной безопасности и гигиеническим нормам.

Структура напольного покрытия LG Hausys Multi предоставлена на фото.

Основные характеристики

Коллекция – 9 декоров (по запросу)

Общая толщина-6 мм

Ширина – 1,8 м

Длина – 15 м

ВЕС – 3,1 кг/м2

Производитель -LG Hausys

Толщина общая -6 мм

Назначение - коммерческий

Ширина -1.8 м

Рисунок -абстракция /под камень

Толщина защитного слоя - 2 мм

Антистатичный - есть

Длина- 15 м

Коллекция спортивного линолеума **LG Hausys Rexcourt (Хаусис Рекскорт)** - это эластичное напольное ПВХ покрытие, предназначенное для спортивных помещений закрытого типа. Коллекция специально разработана для помещений, в которых требуется устойчивость к высоким эксплуатационным нагрузкам, амортизация, эластичность и защита от бликов, поглощаемость ударов. Основные параметры:

высокая амортизирующая способность (за счет верхнего PU слоя);

стабильность структуры и звукоизоляция;

противоскользящие свойства и антивандальные свойства;

долговечность (благодаря защитному слою из 100% ПВХ);

оптимальное светоотражение (отсутствие глянцевого блеска).

Ячеистый слой поглощающий удары

Перечисленные свойства делают занятие спортом комфортным и безопасным, при этом отвечая требованиям пожарной безопасности и гигиеническим нормам.

Структура напольного покрытия LG Hausys Rexcourt представлена на фото

**Rexcourt G4000** толщина 4.5мм; вес 3.1 кг/м2; длина 20 м.п., ширина 1,8 м 19 декоров

Производитель -LG Hausys

Толщина -4.5 мм

Назначение -коммерческий

Ширина -1.8 м

Рисунок -абстракция

Толщина защитного слоя -1.5 мм

Длина - 20 м

**Rexcourt G6000** толщина 6.5мм; вес 4.3 кг/м2; длина 15 м.п., ширина 1,8 м 19 декоров

Производитель - LG Hausys

Толщина-6.5 мм

Назначение-коммерческий

Ширина -1.8 м

**Рисунок -дерево**

Толщина защитного слоя -1.5 мм

Длина -15 м

ВКН СИСТЕМЫ - Выгодно! Качественно! Надежно! звоните прямо сейчас, мы работаем 24/7 без выходных и перерыва на обед. Экспорт.